**Gumová univerzální podložka (pás, proložka) FLOMA UniPad - délka 100 cm, šířka 10 cm a výška 0,3 cm**

**Gumová univerzální podložka** se primárně využívá ve stavebnictví, ale pro nejrůznější účely poslouží i na zahradě, v dílně či při transportu zboží.

Nejčastěji slouží univerzální podložka z pryžového granulátu jako podložka pod rektifikační terče pod dlažbu nebo jako separační podložka mezi podlahou a terasovými rošty, dlaždicemi či prkny, kdy zabrání přímému kontaktu prvků použitých pro vytvoření terasy s podkladem, čímž utlumí kročejový zvuk, popřípadě vytvoří mezi materiály prodyšnou vrstvu, která usnadní odvětrávání podlahy. Podložky lze využít i pro vyrovnání nerovného povrchu při pokládce podlahy, terasy, podložky před karavan apod.

U staveb či výrobků, kde je to žádoucí, lze podložkami separovat dva různé materiály, například dřevo a kov a vytvořit tak mezi materiály pružnou ochrannou vrstvu.

Univerzální podložky z pryžového granulátu lze použít i jako antivibrační podložky pro tlumení vibrací nejrůznějších menších strojů, například vypodložení noh kompresorů, lisů, praček, čerpadel apod. U větších strojů nebo tam, kde je žádoucí mít podloženou celou plochu stroje doporučujeme využit [antivibrační rohože](https://www.flomat.cz/antivibracni-rohoze/), které jsou pro tyto účely vhodnější.

Podložky lze použít i pro podložení dřevěných zahradních prvků, například dřevěných truhlíků a záhonů, pro jejich separaci od zeminy, čímž se zabrání vlhnutí dřeva a prodlouží se tam jeho životnost.

V neposlední řadě se dají podložky využít jako ochranná proložka mezí zbožím při jeho transportu či jako protiskluzová podložka k zamezení pohybu palet při jejich převozu. Zde jsou vhodnější spíše delší podložky (pásy.

**Nejčastější použití**

* podložka pod rektifikační terče pod dlažbu
* tlumící a vyrovnávací podložka pod terasové podlahy
* ochranná pružná separační vrstva mezi dvěma druhy materiálů
* utlumení kročejového zvuku a vibrací
* vyrovnání nepravidelností povrchu před pokládkou podlahy
* zabraňují přímému kontaktu podlahy či jiných předmětů s vodou a zemní vlhkostí
* proložka mezi zbožím - ochrana při transportu
* protiskluzová podložka k zamezení pohybu palet při jejich převozu

**Vlastnosti**

* univerzální využití, snadná manipulace, rychlá instalace
* rozměry lze snadno upravit řezáním pomocí ostrého odlamovacího nože (pro rovný řez použijte vodící lištu)
* dlouhá životností i v náročných venkovních podmínkách - voděodolná, mrazuvzdorná, odolná proti UV záření

**Technické údaje**

* materiál: recyklovaná guma (pryžový granulát)
* délka: 100 cm
* šířka: 10 cm
* výška: 0,3 cm
* hmotnost: 0,24 kg
* barva: černá
* objemová hmotnost: 850 kg/m³
* teplotní stabilita: -30 až +80 °C