**Černý plastový podkládací blok "hladká" FLOMA RePVC - délka 47,6 cm, šířka 23,8 cm, výška 5,3 cm**

**Podkládací blok je vhodný i pod nejtěžší objekty.** Podkladové bloky z recyklovaného plastu jsou odolné vůči mechanickému poškození, odolné vůči klimatickým podmínkám, jsou snadno přenosné, stabilní a jednoduše aplikovatelné. Podkládací blok využijete k podkládání břemen a kontejnerů při nakládce, pod mobilní buňky, montované chaty, bezzákladové stavby, pod lešení a k zajištění stability usazovaných objektů. V nabídce máme **více typů bloků**, které mezi sebou **lze různě kombinovat**.

**Použití**

* podkládání břemen a kontejnerů při nakládce
* podkládání mobilních domů, unimobuňek
* pod mobilní buňky a WC, montované chaty, bezzákladové stavby
* pod lešení
* k zajištění stability usazovaných objektů
* izolace objektů od povrchu

**Vlastnosti**

* vysokozátěžové - vhodné i pod nejtěžší objekty
* vzájemně spojovatelné do libovolné výšky (vyrovnávají terénní rozdíly)
* kombinovatelné s dalšími typy podkladových bloků
* dostatečně rozměrné pro podložení opěrné části objektu
* odolné vůči mechanickému poškození
* odolné vůči klimatickým podmínkám
* snadno přenosné a stabilní
* jednoduše aplikovatelné

**Technický popis**

* délka: 47,6 cm
* šířka: 23,8 cm
* výška: 5,3 cm
* alternativní formát: 23,8 x 23,8 x 5,3 cm
* hmotnost: 8 kg
* množství na paletě: 150 ks