**Antivibrační tlumící rohož (deska) (role) FLOMA FS730 - délka 20 m, šířka 105 cm a výška 0,3 cm**

**Pryžová antivibrační tlumící rohož (deska)**je vyrobena ze směsi pryžového granulátu SBR (50%), pryžové drásaniny (50%) a polyuretanového pojiva. Tato podložka je vyrobena ve **výšce 0,3 cm**. Dodáváme ji v roli o šířce 105 cm a délce 20 m. Tuto antivibrační desku velmi jednoduše nařežete na jednotlivé tlumící podložky dle Vaší potřeby.

**Nejčastější použití**

* podložka pod rektifikační terče pod dlažbu
* proložka mezi zbožím - ochrana při transportu
* ochranná pružná separační vrstva mezi dvěma druhy materiálů
* pod plovoucí podlahy a zátěžové koberce
* pod vinylové podlahy a linoleum
* podložka pod akvárium, terárium

**Technické údaje**

* barva: černá
* materiál: směs pryžového granulátu a pryžové drásaniny
* délka: 2000 cm
* šířka: 105 cm
* výška: 0,3 cm
* hmotnost role: 46 kg
* objemová hmotnost: 730 kg/m3