**Černo-žlutý plastový rohový kabelový most "levá zatáčka" s víkem - délka 50 cm, šířka 43 cm a výška 6 cm**

**Kabelový most s víkem s drážkami pro 5 kabelů** slouží jako **ochrana kabelů**, hadic, trubek na vozovkách, ve výrobních provozech, na výstavách, kulturních akcích atd. Nabízí vysokou nosnost, chemickou stálost, nesnadnou hořlavost, snadnou údržba, rychlou montáž a demontáž, protiskluznost a stabilitu.

**Rohový most** se používá pokud je potřeba na mostě udělat zatáčku. Na výběr je mezi **"levou"** a **"pravou"** **zatáčkou**, popřípadě lze kombinovat i s **"křižovatkami"**, které máme také v nabídce.

**Použití**

* ochrana kabelů, hadic, trubek
* na vozovkách
* ve výrobních provozech
* na výstavách
* na kulturních akcích

**Vlastnosti**

* chemická stálost
* nesnadná hořlavost
* snadná údržba
* rychlá montáž a demontáž
* protiskluznost a stabilita
* ochrana kabelů a hadic
* odolnost proti svislému zatížení
* nosnost mostu 7 tun (70 kN)

**Technický popis**

* typ: levá zatáčka
* barva: černý kabelový most, žluté víko
* 4x drážka pro kabel: 35 x 35 mm
* 1x drážka pro kabel: 40 x 35 mm (prostřední drážka)
* délka: 500 mm
* šířka: 430 mm
* výška: 60 mm
* hmotnost: 24 kg
* počet kusů na paletě: 30

**Montáž**

Spojení jednotlivých dílů kabelového mostu probíhá nasunutím jednoho mostu do druhého, kdy ustavení vzájemné polohy zaručují jednoduché zámky na koncích mostů. Víko může být nainstalováno buď na kažký jednotlivý most nebo na spoje mostů a tím zvýšit tuhost celé soustavy. Kabelový most je navržen tak, aby jeho aplikace byly co nejsnazší, a přitom byly zachovány požadované technické vlastnosti. Viz foto.