**Černo-žlutý plastový kabelový most "křižovatka" s víkem - délka 80 cm, šířka 80 cm a výška 6 cm**

**Kabelový most s víkem s drážkami pro 5 kabelů** slouží jako **ochrana kabelů**, hadic, trubek na vozovkách, ve výrobních provozech, na výstavách, kulturních akcích atd. Nabízí vysokou nosnost, chemickou stálost, nesnadnou hořlavost, snadnou údržba, rychlou montáž a demontáž, protiskluznost a stabilitu.

**Typ "křižovatka"** se používá pokud je potřeba na mostě udělat křižovatku. Pokud je potřeba na kabelovém mostě udělat zatáčku je na výběr je mezi **"levou"** a **"pravou" zatáčkou**, které máme také v nabídce.

**Použití**

* ochrana kabelů, hadic, trubek
* na vozovkách
* ve výrobních provozech
* na výstavách
* na kulturních akcích

**Vlastnosti**

* chemická stálost
* nesnadná hořlavost
* snadná údržba
* rychlá montáž a demontáž
* protiskluznost a stabilita
* ochrana kabelů a hadic
* odolnost proti svislému zatížení
* nosnost mostu 7 tun (70 kN)

**Technický popis**

* typ: křižovatka
* barva: černý kabelový most, žluté víko
* 4x drážka pro kabel: 35 x 35 mm
* 1x drážka pro kabel: 40 x 35 mm (prostřední drážka)
* délka: 800 mm
* šířka: 800 mm
* výška: 60 mm
* hmotnost: 36 kg
* počet kusů na paletě: 15

**Montáž**

Spojení jednotlivých dílů kabelového mostu probíhá nasunutím jednoho mostu do druhého, kdy ustavení vzájemné polohy zaručují jednoduché zámky na koncích mostů. Víko může být nainstalováno buď na kažký jednotlivý most nebo na spoje mostů a tím zvýšit tuhost celé soustavy. Kabelový most je navržen tak, aby jeho aplikace byly co nejsnazší, a přitom byly zachovány požadované technické vlastnosti. Viz foto.