**Černý plastový kabelový most s vložkou - délka 100 cm, šířka 49 cm a výška 7 cm**

**Kabelový most s vložkou s drážkami pro 2 kabely** slouží jako **ochrana kabelů**, hadic, trubek na vozovkách, ve výrobních provozech, na výstavách, kulturních akcích atd. Nabízí vysokou nosnost, chemickou stálost, nesnadnou hořlavost, snadnou údržba, rychlou montáž a demontáž, protiskluznost a stabilitu.

Kabelový most s vložkou se vyrábí **pouze v rovném provedení**, nelze tedy tvořit zatáčky. V nabídce je most ve žlutém a černém provedení, při montáži se barevné díly často kombinují - černá, žlutá, černá, žlutá atd.

**Použití**

* ochrana kabelů, hadic, trubek
* na vozovkách
* ve výrobních provozech
* na výstavách
* na kulturních akcích

**Vlastnosti**

* chemická stálost
* nesnadná hořlavost
* snadná údržba
* rychlá montáž a demontáž
* protiskluznost a stabilita
* ochrana kabelů a hadic
* odolnost proti svislému zatížení
* nosnost mostu 7 tun (70 kN)

**Technický popis**

* barva: černá
* 2x drážka pro kabel (výška x šířka): 40 x 35 mm
* délka: 1000 mm
* šířka: 490 mm
* výška: 70 mm
* hmotnost: 24,5 kg
* počet kusů na paletě: 32

**Montáž**

Instalace kabelového mostu se provádí vždy předsazením vložky o polovinu délky kabelového mostu pro větší pevnost, viz foto. Kabelový most je navržen tak, aby jeho aplikace byly co nejsnazší, a přitom byly zachovány požadované technické vlastnosti.