**Dřevěný rohový nájezd pro terasovou dlažbu Linea Combi-Wood - výška 6,5 cm - 4 ks**

Terasová dlažba Linea Combi-wood představuje dokonalou harmonii mezi estetikou a funkčností. Dlaždicový rohový nájezd s povrchem ze Švédské borovice a robustní plastovou drenážní základnou zajišťuje stabilitu na každém povrchu. Rohový nájezd na dlaždici je možné použít jak v interiéru domu, na terase tak i u bazénu. Jakékoliv prostranství se tedy může proměnit na schůdné „se stylem“. Zámkový systém umožňuje rychlý a jednoduchý způsob pokládky i rozebrání. Kombinace dřeva, které je speciální metodou tepelně zpracováno, aby bylo odolné vodě i škůdcům, a samoodvodňovací plastové základny dlaždice pak vytváří dokonalý celek s dlouhodobou životností.

Dřevo je již od výroby velmi odolné, lze jej však natřít bezbarvou lazurou pro dosažení lepší odolnosti vůči lokálním povětrnostním vlivům např. ve vysokohorských oblastech.

**Nejčastější použití**

* terasy, balkony, lodžie
* zahrady, altány, chodníky
* bazény, koupaliště, kempy

**Vlastnosti**

* dřevo z certifikovaného obchodního řetězce
* voděodolnost
* odolnost vůči škůdcům dřeva, dřevokaznému hmyzu
* neabsorbuje vlhkost ani zápach
* jednoduchý zámkový systém

**Technický popis**

* barva: hnědá
* materiál: dřevo (Švédská borovice), polypropylen (PP)
* délka: 19,5 až 20,5 cm dle kusu
* šířka: 19,5 až 20,5 cm dle kusu
* výška: 6,5 cm
* hmotnost: 0,2 kg / ks
* nášlapná plocha: 19.5 x 19.5 cm (pohled shora)

**Montáž / instalace**

* volné položení dlaždic na srovnaný podklad
* dlaždice a rohové nájezdy se jednoduše propojí pomocí zámků
* pro zakončení podlahy u stěn lze dlaždice uříznout pilkou na železo či obdobným nástrojem
* u stěn je doporučeno nechat několik milimetrů dilataci pro případ, že by materiál při změně teplot pracoval