**Grafitová gumová terasová dlažba FLOMA Mosaic - délka 30,5 cm, šířka 30,5 cm a výška 1,5 cm**

**Terasová dlažba Mosaic** představuje dokonalou harmonii mezi estetikou a funkčností. Dlaždice z recyklovaného granulátu v imitaci kamene zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost. Praktické drážky na dlažbě zajišťují odtok přebytečné vody. A tedy se voda neshromažďuje mezi dlažbou a zemí, což zamezí vzniku plísně. Dlaždici je možné použít, jak v interiéru domu, na terase, tak i u bazénu. Jakékoliv prostranství se tedy může proměnit na schůdné „se stylem“.

Zámkový systém umožňuje rychlý a jednoduchý způsob pokládky i rozebrání. Díky bočních spojovacích háčku je instalace dlažby velmi jednoduchá a hlavně rychlá.

**Nejčastější použití**

* terasy, balkony, lodžie
* zahrady, altány, chodníky
* bazény, koupaliště, kempy

**Vlastnosti**

* ekologický produkt jelikož je vyroben z recyklované pryže z pneumatik
* voděodolnost
* neabsorbuje vlhkost ani zápach
* jednoduchý zámkový systém
* imitace kamene

**Technický popis**

* dezén: kámen
* barva: grafitová
* materiál: recyklovaný gumový granulát
* délka se zámkem: 31,5 cm
* šířka se zámkem: 31,5 cm
* nášlapná plocha: 30,5 x 30,5 cm
* výška: ± 1,5 cm
* hmotnost: cca 0,7 kg
* teplotní stabilita: -50 °C až +50 °C
* imitace: kámen
* množství do 1 m²: 10,7 ks

**Montáž / instalace**

* volné položení dlaždic na srovnaný podklad
* dlaždice a rohové nájezdy se jednoduše propojí pomocí zámků
* pro zakončení podlahy u stěn lze dlaždice uříznout pilkou na železo či obdobným nástrojem
* u stěn je doporučeno nechat několik milimetrů dilataci pro případ, že by materiál při změně teplot pracoval

**Upozornění**

Produkt je vyrobený z recyklované gumy a je tedy možné, že se odstíny barev jednotlivých kusů mohou lišit. A také dlažba má svoji typickou vůni/zápach. Při umístění dlažby/podlahy v interiéru může být několik prvních dnů cítit guma. Tento zápach během 3-15 dnů (v závislosti na místních podmínkách) postupně zmizí/odvětrá, než se tak stane, doporučujeme častější větrání.