**Kovová venkovní čistící vstupní rohož FLOMA Grid - délka 40 cm, šířka 60 cm a výška 3 cm**

Kovová čistící vstupní rohož Grid je tvořena tlakem do sebe vlisovanými nosnými a rozpěrnými pásky. Tím je docíleno pevného spoje a stejnoměrného rozložení zatížení působícího na rošt. Ocelová rohož (lisovaný rošt) je pozinkovaná, proto má velmi dlouhou životnost.

Tato ocelová rohož je vhodná jako první čistící zóna k očištění obuvi od hrubých nečistot, především bahna, kamínků a sněhu. Rohož dopuručujeme doplnit druhou, vnitřní textilní rohoží, která odstraní jemné nečistoty, vlhkost a prach. Rohož lze použít i jako odvodňovací rošt, kdy se rošt zapustí pod úroveň podlahy na připravený odtokový žlab.

Rozměry děr mřížky rohože jsou 30 x 10 mm, ty lze vyplnit pryžovými čistící škrabkami, jež podpoří kvalitu čištění obuvi a protiskluzovost. Škrabky se prodávají samostatně, nejsou součástí rohože Grid. **Počet škrabek je individuální**, doporučuje se zaplnit cca 15-30% děr rohože.

**Nejčastější použití**

* vstupní rohož / čistící zóna pro vstupy s menším pohybem lidí
* vstupy rodinných domů, do malých firem

**Vlastnosti**

* výborná čistící schopnost
* samonostnost
* odolnost vůči korozi
* snadná údržba / čištění (očištění bahna kartáčem / vystříkání vodou)

**Technický popis**

* povrchová úprava: žárový zinek
* délka rohože / roštu: 400 mm**(délka plochy, která čistí obuv ve směru chůze)**
* šířka rohože / roštu: 600 mm
* výška rohože / roštu: 30 mm
* rozměr děr: 30 x 10 mm
* rozměr nosného pásku rohože / roštu: 30 x 2 mm (výška, tloušťka)
* hmotnost: 5,7 kg

**Montáž / instalace**

* rohož se obvykle zapustí pod úroveň podlahy do připraveného otvoru s rámem o rozměrech cca 60 x 40 x 3 cm
* rohož lze použít i jako odvodňovací rošt, kdy se rošt zapustí pod úroveň podlahy na připravený odtokový žlab