**Kovová venkovní čistící vstupní rohož s rámem FLOMA Grid - délka 50 cm, šířka 100 cm a výška 3,3 cm**

Samonosná kovová čistící rohož Grid je tvořena tlakem do sebe vlisovanými nosnými a rozpěrnými pásky. Tím je docíleno pevného spoje a stejnoměrného rozložení zatížení působícího na rošt. Ocelová rohož (lisovaný rošt) i rám je pozinkovaný, proto má velmi dlouhou životnost.

Tato ocelová vstupní rohož je vhodná jako první čistící zóna k očištění obuvi od hrubých nečistot, především bahna, kamínků a sněhu. Rohož dopuručujeme doplnit druhou, vnitřní textilní rohoží, která odstraní jemné nečistoty, vlhkost a prach. Rohož lze použít i jako odvodňovací rošt, kdy se rošt zapustí pod úroveň podlahy na připravený odtokový žlab.

Rozměry děr mřížky rohože jsou 30 x 10 mm, ty lze vyplnit pryžovými čistící škrabkami, jež podpoří kvalitu čištění obuvi a protiskluzovost. Škrabky se prodávají samostatně, nejsou součástí rohože Grid. **Počet škrabek je individuální**, doporučuje se zaplnit cca 15-30% děr rohože.

**Nejčastější použití**

* vstupní rohož / čistící zóna pro vstupy s menším pohybem lidí
* vstupy rodinných domů, do malých firem

**Vlastnosti**

* výborná čistící schopnost
* samonostnost
* odolnost vůči korozi
* snadná údržba / čištění (očištění bahna kartáčem / vystříkání vodou)

**Technický popis**

* povrchová úprava: žárový zinek
* délka rámu: 500 mm
* šířka rámu: 1000 mm
* výška rámu: 33 mm
* délka rohože / roštu: cca 490 mm**(délka plochy, která čistí obuv ve směru chůze)**
* šířka rohože / roštu: cca 990 mm
* výška rohože / roštu: 30 mm
* rozměr děr: 30 x 10 mm
* rozměr nosného pásku rohože / roštu: 30 x 2 mm (výška, tloušťka)
* rozměr profilu rámu: 33 x 30 x 3 (výška, šířka, tloušťka)
* hmotnost: 16,5 kg

**Montáž / instalace**

* rohož se obvykle zapustí pod úroveň podlahy do připraveného otvoru o rozměrech cca 50 x 100 x 3,3 cm
* rohož lze použít i jako odvodňovací rošt, kdy se rošt zapustí pod úroveň podlahy na připravený odtokový žlab