**Hnědý plastový nájezd "samice" pro terasovou dlažbu Linea Combi - délka 40 cm, šířka 19,5 cm a výška 4,8 cm**

Podlahové dlaždice Combi a jejich dokončovací prvky jsou vhodné do zahrad, kempů, stánků a altánů, bazénů, chodníků i skleníků. Dlaždice je velmi snadné a rychlé poskládat i demontovat, jsou odolné proti povětrnostním vlivům a odolávají olejům a rozpouštědlům. Díky postranním háčkům je možné dlaždice navzájem spojovat i střídavě k získání různých geometrických vzorů. Dlaždice jsou vyrobeny z polypropylenu doplněném o uhličitan vápenatý, aby produkt získal tu správnou tuhost.

**Nejčastější použití**

* terasy, balkóny, lodžie
* zahrady, altány, chodníky, skleníky
* bazény, koupaliště, kempy

**Vlastnosti**

* certifikace IPPR
* chemická odolnost vůči alkoholu, olejům i organickým rozpouštědlům
* mechanická odolnost proti povětrnostním vlivům
* neabsorbuje vlhkost ani zápach
* jednoduchý zámkový systém

**Technický popis**

* barva: hnědá
* odstín: tmavě hnědá
* materiál: PP (polypropylen)
* délka: 40 cm
* šířka: 19,5 cm
* výška: 4,8 cm
* hmotnost: 0,8 kg
* nášlapná plocha: 39 x 19,5 cm (pohled shora)

**Montáž / instalace**

* volné položení dlaždic na srovnaný podklad
* dlaždice a rohové nájezdy se jednoduše propojí pomocí zámků
* pro zakončení podlahy u stěn lze dlaždice uříznout pilkou na železo či obdobným nástrojem
* u stěn je doporučeno nechat několik milimetrů dilataci pro případ že by materiál při změně teplot pracoval