**Černá ochranná podložka pod kolena KneeRX - délka 30 cm, šířka 55 cm a výška 2,5 cm**

**Ochranná podložka pod kolena** je určena na pracoviště, na kterých pracovníci pracují v kleče či pokleku. Podložky jsou vyrobeny z kvalitních materiálů, které mají skvělé izolační a ochranné vlastnosti. Podložky chrání kolena proti otlakům a negativním vlivům chladné podlahy.

Podložka je velmi odolná, její malé rozměry a nízká hmotnost usnadňují manipulaci a přenášení. Pomocí této kvalitní podložky jsou kolena chráněna proti negativním vlivům nízkých teplot a vlhkosti. Pěnová podložka také ochrání kolena před nečistotami a tvrdým povrchem při práci v kleče či pokleku. Používáním ochranných podložek pod kolena ochráníte zdraví pracovníků a zvyšujete pracovní komfort na pracovišti.

**Vlastnosti a použití**

* ochranná podložka pod kolena při práci v kleče či pokleku
* ochrana proti negativním vlivům podlahy na kolena pracovníků
* technologie laminování pro nejnáročnější pracovní prostředí
* určená pro nejvyšší zátěž
* odolná vůči většině průmyslových tekutin a chemikálií
* neobsahuje DOP, DMF, látky poškozující ozónovou vrstvu
* neobsahuje silikon ani těžké kovy
* nehořlavost: ANO dle FMVSS 302

**Technické údaje**

* barva: černá
* materiál: Nitril / PVC pěna
* délka: 30 cm
* šířka: 55 cm
* výška: 2,5 cm
* hmotnost: 0,4 kg