**Černý plastový skrytý zahradní obrubník FLOMA Stella Bord - délka 100 cm, šířka 8 cm a výška 6 cm**

**Černý plastový obrubník Stella Bord** je vhodný zejména pro ohraničení okrajů zatravňovací dlažby, zámkové dlažby nebo pro oddělení různých ploch v zahradách (např. chodníků, záhonů, povrchů z různých materiálů, mulčovací kůry okolo stromů, apod.). Ideálně se hodí do zahrady, pro oddělení trávníků, chodníků či záhonů, nebo kolem stromů. Díky své výšce 60 mm také perfektně funguje v plochách pokrytých zámkovou dlažbou výšky 50 mm nebo jiným typem betonové dlažby. Jeho použití je také vhodné společně se zatravňovacími dlažbami výšky 25 – 55 mm.

**Neviditelný obrubník řady SB** je perfektní volbou pro profesionály. Obrubník lze použít jako rovný, nebo ho tvarovat do oblouků. Před ohnutím obrubníku je potřeba nejprve nastřihnout zpevňující lem (viz obrázek v galerii). Obrubník také umožňuje uchycení hadice zavlažovacího systému nebo elektrického kabelu k osvětlení (viz obrázek v galerii).

Pro fixaci obrubníku je nutné dokoupit plastové nebo kovové hřeby, které lze koupit jako související zboží.. Pro měkké podloží (např. zemina) jsou vhodné plastové hřeby, pro pevnější podloží (jíl, zhutněný podklad) jsou vhodné kovové hřeby. Při vytváření oblouků je nutné dávat hřeb do každého otvoru (tj. 11 hřebů na každý obrubník) pro 100% fixaci.

Barevné provedení tohoto produktu umožňuje univerzální použití, velmi dobře splyne se zeminou i se štěrkovou výplní. Jedná se o výrobek ze 100% recyklovaného plastu, barva se proto může u jednotlivých kusů nepatrně lišit (viz foto). Materiál je recyklovatelný, mrazuvzdorný a také odolný proti UV záření. Obrubník je ekologický, tudíž šetrný k životnímu prostředí a neutrální k podzemním vodám, odolný vůči alkoholu, kyselinám i zásadám (posypovým solím, amoniaku, kyselým dešťům, atd.).

Při zahradním lemování budete určitě nadšeni ze snadné a jednoduché aplikace tohoto produktu na Vaši zahradě.

**Nejčastější použití**

* oddělení dvou "zahradních" ploch - např. trávník a kamínky, trávník a skalka
* ohraničení stromků a keřů, skalek a záhonů
* lemování trávníků, cest a chodníčků
* lemování zámkových dlažeb, betonových dlažeb, zatravňovacích dlažeb
* lemování štěrkových ploch
* zajištění dekorativní kůry

**Vlastnosti**

* snadná, rychlá, levná a čistá montáž obrubníků
* univerzální použití, velmi dobře splyne se zeminou i se štěrkovou výplní
* napojitelnost jednotlivých dílů do sebe - neomezená délka
* mrazuvzdorný a odolný proti UV záření
* extrémně pevný a houževnatý, neláme se
* ekologický, šetrný k životnímu prostředí
* neutrální k podzemním vodám, odolný vůči alkoholu, kyselinám i zásadám
* vhodné pro robotickou sekačku

**Technické údaje**

* barva: černá
* délka: 100 cm
* šířka: 8 cm
* výška: 6 cm
* materiál: PP+PE (100% recyklát)
* počet fixačních otvorů: 11
* hmotnost: 465 g
* provozní teplota: -50°C - +90°C

**Montáž**

Samotná instalace obrubníku je velice jednoduchá a zvládne ji opravdu každý. Nejprve zkypřete zeminu, popřípadě ji zavlažte. Poté spojte do sebe jednotlivé obrubníkové prvky a na požadovaném místě je opatrně zatlučte gumovým kladivem.

Pro fixaci obrubníku je potřeba dokoupit kotvící hřeby. Pro měkké podloží postačí plastové kotvící hřeby, pro pevnější (jílovité) podloží volte kovové hřeby. Plastový obrubník se kotví k zemi pomocí 11 ks kotvících kolíků na 1 m. Po ukotvení se dosype plastový obrubník zeminou do požadované výšky.

Pro zatočení obrubníku je potřeba plast nastřihnout viz detail na obrázku. Budete-li obrubníky tvarovat, ponořte je nejdříve do teplé vody nebo nechte zahřát na sluníčku. Materiál se tak stane ohebnějším a zamezíte případnému prasknutí.