**Modrá plastová terasová dlažba Linea Flextile - délka 39 cm, šířka 39 cm a výška 0,8 cm**

**Plastová dlažba Linea Flextile** je ideální volbou podlahy pro sportovní centra, bazény (ohraničení bazénu), sprchy a dílny. Díky své drenážní schopnosti je často využívána jako podlaha při realizace chodníků pro pěší, kde je vysoké riziko uklouznutí na odpadních tekutinách či nečistotách. Dlaždice je po stranách vybavená háčky, kterými je možné rychle navzájem propojit více kusů a zároveň je možno na konci sezóny podlahu snadno rozebrat.

Tento typ dlažby**nemá nájezdy**.

**Nejčastější použití**

* bazény, koupaliště, sprchové kouty
* sportovní centra

**Vlastnosti**

* drenážní vlastnost díky jedinečnému designu dlažby
* odolnost proti povětrnostním vlivům, kyselinám i zásadám
* neabsorbuje vlhkost ani zápach
* jednoduchý zámkový systém

**Technický popis**

* barva: modrá
* materiál: polyetylen (PE)
* délka: 39,5 cm
* šířka: 39,5 cm
* výška: 0,8 cm
* hmotnost: 0,45 kg
* nášlapná plocha: 39 x 39 cm (pro výpočet potřebného počtu dlaždic na danou plochu)
* množství do 1 m²: 6,57 ks

**Montáž / instalace**

* volné položení dlaždic na srovnaný podklad
* dlaždice se jednoduše propojí pomocí zámků
* pro zakončení podlahy u stěn lze dlaždice uříznout pilkou na železo či obdobným nástrojem
* u stěn je doporučeno nechat několik milimetrů dilataci pro případ že by materiál při změně teplot pracoval